**Câblage frigo**



1 : noir

2 : jaune

3 : brun

4 : bleu

Schéma de principe du moteur :



« 3 » est la borne commune. Vérification des résistances :

1 à 3 : 0.2 ohms

4 à 3 : 0.2 ohms

2 à 3 : 2.7 ohms ( démarrage)