**Homme à la mer à bord du navire CAP HORN 1 le 17 septembre 2022**

-Ces VFI (*à gonflage automatique*) ne sont pas individualisés mais en libre-service dans le sas. Compte tenu de l’exposition aux paquets de mer, les marins changent souvent leur matériel du fait des déclenchements fréquents.

-Sur ce type de matériel, la sangle sous-cutale est amovible. Le VFI utilisé par le bosco n’était pas équipé de sangle sous-cutale

*-(hypothèse)* 3. au moment de l'impact avec l'eau, le VFI mal ajusté et porté sans sous-cutale est remonté le long du corps du marin et s'est gonflé trop haut pour réussir à le retourner

-Compte tenu des conditions de la mise à disposition des VFI, principalement l'utilisation partagée de ces équipements qui sous-entend / favorise l'absence d'ajustement systématique à la corpulence des utilisateurs et l'absence de sangle sous-cutale, la troisième hypothèse paraît la plus probable.

*-(conclusions)*Probablement, le VFI, mal ajusté et porté sans sous-cutale, est remonté le long du corps du marin et s'est gonflé trop haut pour réussir à le retourner